	ICS  
	[bookmark: ICS]37.060.99

	CCS  
	[bookmark: CSDN]N40


	[bookmark: _Hlk26473981][bookmark: c1]DY


[bookmark: c2]中华人民共和国电影行业标准
[bookmark: 文字1][bookmark: NSTD_CODE_F][bookmark: NSTD_CODE_B]DY/T XXXXX—XXXX
[bookmark: OSTD_CODE]    


[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]面向视障者的无障碍数字电影描述音频
第2部分：数字电影发行母版音频特性及通道映射

[bookmark: _GoBack]

Accessible digital cinema audio description for the visually impaired — Part 2: Digital cinema distribution master audio characteristics and channel mapping


[bookmark: 下拉1]（报批稿）
[bookmark: CMPLSH_DATE]（本草案完成时间：2026-07-29）
[bookmark: PLSH_DATE_Y][bookmark: PLSH_DATE_M][bookmark: PLSH_DATE_D]XXXX - XX - XX发布
[bookmark: CROT_DATE_Y][bookmark: CROT_DATE_M][bookmark: CROT_DATE_D]XXXX - XX - XX实施
[bookmark: fm]国家电影局  发布


Q/LB.□XXXXX-XXXX


2

[bookmark: BookMark1][bookmark: _Toc75877726][bookmark: _Toc186493845][bookmark: _Toc156306875]目次
前言	II
引言	III
1  范围	1
2  规范性引用文件	1
3  术语和定义	1
4  缩略语	2
5  描述音频的参数值	2
5.1  编码方式	2
5.2  文件格式	2
5.3  比特深度	2
5.4  取样率	2
5.5  数字参考电平	2
5.6  通道映射	2
5.7  通道标签	2
参考文献	3
DY/T XXXXX—XXXX
DY/T XXXXX—XXXX

3
[bookmark: _Toc187662616][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是DY/T XXX《面向视障者的无障碍数字电影描述音频》的第2部分。DY/T XXX已经发布了如下部分：
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK4]───第1部分：制作技术要求；
───第2部分：数字电影发行母版音频特性及通道映射；
[bookmark: OLE_LINK5]───第3部分：数字影院还音系统技术要求和测量方法。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由全国电影标准化技术委员会（SAC/TC 604）提出并归口。
本文件起草单位：中国传媒大学、中国电影科学技术研究所（中央宣传部电影技术质量检测所）、中国广播电视网络集团有限公司。
本文件主要起草人：曹轶臻、李娜、王鑫、付海钲、王永滨、董强国、李杨、贲小龙、孙竞舟、王琦、冯爽、吉钰丽。

[bookmark: _Toc187662617][bookmark: _Toc186493846][bookmark: BookMark3]引言
随着数字电影技术和数字电影市场的蓬勃发展，对视障群体的关怀已成为衡量社会文明进步的重要维度，面向视障者的无障碍数字电影技术研究能够为视障群体提供更加平等、广泛、高品质的服务。当前，无障碍数字电影技术与常规电影技术在技术指标上具有较大差异，在无障碍行业尚未形成系统的标准体系，因此建立无障碍数字电影标准体系尤为重要。为全方位提升面向视障者的无障碍数字电影服务水平，达成数字电影产品全产业链无障碍化愿景，制定行业标准DY/T XX《面向视障者的无障碍数字电影描述音频》。
DY/T XX旨在从节目内容制作、发行母版制作、影院还音等环节规范面向视障者的无障碍数字电影描述音频，保障电影内容描述更加精准、放映系统环境更加稳定、流畅。DY/T XX拟由以下三部分构成：
——第1部分：制作技术要求；
——第2部分：数字电影发行母版音频特性及通道映射；
——第3部分：数字影院还音系统技术要求和测量方法。
本文件是DY/T XX《面向视障者的无障碍数字电影描述音频》的第2部分，规定了数字电影发行母版中面向视障者的无障碍数字电影描述音频的必要特性，确保发行母版能够可靠承载描述音频信息，为放映环节提供支持。第1部分规定了描述音频的制作技术要求，是后续无障碍数字电影制作的基础。第3部分规定了描述音频的数字影院还音系统模式，提出了相应技术要求和测量方法，使无障碍数字电影精准还原，让视障者清晰听到电影原音与描述音频。三部分相互支撑，共同构成必要且完善的行业标准DY/T XX《面向视障者的无障碍数字电影描述音频》。
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面向视障者的无障碍数字电影描述音频　
第2部分：数字电影发行母版音频特性及通道映射

[bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc156306876][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc75877727][bookmark: _Toc74904327][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc186493847][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc187662618][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233333]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了数字电影发行母版中面向视障者的无障碍数字电影描述音频特性，包括编码方式、文件格式、比特深度、取样率、数字参考电平、通道映射和通道标签等。
本文件适用于针对数字影院的数字电影发行母版中面向视障者的无障碍数字电影描述音频制作、质量控制和技术管理。
[bookmark: _Toc187662619][bookmark: _Toc156306877][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc75877728][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc74904328][bookmark: _Toc186493848][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GY/T 292.2—2015　数字电影发行母版　第2部分：音频特性(ISO 26428-2:2008, IDT)
[bookmark: _Toc156306878][bookmark: _Toc74904329][bookmark: _Toc75877729][bookmark: _Toc187662620][bookmark: _Toc186493849]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc75878194][bookmark: _Toc75877730][bookmark: _Toc75878193][bookmark: _Toc75877731][bookmark: OLE_LINK9]
描述音频 audio description
用于解释或描述电影画面信息，以补偿视障者对视觉信息感知缺失的讲述音频。
描述音频可帮助视障者完整欣赏作品，满足其在欣赏电影时所需的信息需求。
描述音频以音频文件形式存储在数字电影数据包中，其音频通道标签为VI-N（Visually Impaired-Narrative）。
[来源：DY/T XXX.1—2026，定义3.1]

视障者 visually impaired
因视力残疾或其他视力损伤，导致视觉信息感知缺失的人。
视力残疾是指各种原因导致双眼视力低下并且不能矫正或双眼视野缩小，以致影响其日常生活和社会参与，包括盲及低视力。
[来源：DY/T XXX.1—2026，定义3.2]

面向视障者的无障碍数字电影 accessible digital cinema for the visually impaired
专门为视障者服务的、带有描述音频的数字电影。
[bookmark: _Toc187662623]
比特深度　bit depth
单个音频信号取样点振幅数值的有效位数。
[bookmark: _Toc187662624]
取样率　sample rate
音频信号的取样频率。
[bookmark: _Toc187662625]
通道映射　channel mapping
将音频信号分配到不同的输出音频通道的过程。
[bookmark: _Toc187662626]
通道标签　channel labeling
用于标识不同音频信号通道的标记。
[bookmark: _Toc186493850][bookmark: _Toc156306883][bookmark: _Toc187662627]缩略语
下列缩略语适用于本文件。
[bookmark: _Toc156306884][bookmark: _Toc75877734]BWF　广播波形格式（Broadcast Wave Format）
MXF　素材交换格式（Material eXchange Format）
PCM　脉冲编码调制（Pulse Code Modulation）
[bookmark: OLE_LINK8]VI-N　视障旁白（Visually Impaired-Narrative）
[bookmark: _Toc186493851][bookmark: _Toc187662628]描述音频的参数值
[bookmark: _Toc187662629][bookmark: _Toc156306885]编码方式
应使用PCM编码方式。
[bookmark: _Toc187662630][bookmark: _Toc156306886]文件格式
应使用BWF（.wav）文件格式。
[bookmark: _Toc187662631][bookmark: _Toc156306887]比特深度
应符合GY/T 292.2—2015中3.1的规定。
[bookmark: _Toc156306888][bookmark: _Toc187662632]取样率
应符合GY/T 292.2—2015中3.2的规定。
[bookmark: _Toc156306889][bookmark: _Toc187662633]数字参考电平
应符合GY/T 292.2—2015中3.4的规定。
[bookmark: _Toc156306890][bookmark: _Toc187662634]通道映射
在16路音频通道中，应使用编号为8、10或16的通道作为描述音频通道，或使用MXF多声道音频框架进行通道配置。
[bookmark: _Toc156306891][bookmark: _Toc187662635]通道标签
应为“VI-N”。
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